1.低功耗参数设置

http://www.bkjia.com/Androidjc/1018822.html

2.我正在看【ZigBee动态修改PanID - KingMumuの博客 - CSDN博客】，分享给你，一起看吧！

http://m.blog.csdn.net/u011195662/article/details/70242017

我正在看【ZigBee中PANID的修改 - Robot Man - CSDN博客】，分享给你，一起看吧！

http://m.blog.csdn.net/robot\_\_man/article/details/50526072

osal\_nv\_item\_init( ipaddress, sizeof( ip ), NULL );

osal\_nv\_read( ipaddress, 0, sizeof( ip ),(&ip) );

if(ip!=0x0f)

{

\_NIB.nwkLogicalChannel = 0x0C; //12

\_NIB.nwkPanId = 0x000C;

NLME\_UpdateNV(0x01);

a=0x00001000;

zgConfigPANID = 0x000c;

osal\_nv\_item\_init( ipaddress, osal\_nv\_item\_len( ZCD\_NV\_PANID ), NULL );

osal\_nv\_write(ZCD\_NV\_PANID, 0, osal\_nv\_item\_len( ZCD\_NV\_PANID ), &zgConfigPANID);

osal\_nv\_write(ZCD\_NV\_CHANLIST, 0, osal\_nv\_item\_len( ZCD\_NV\_CHANLIST ), &a);

ip=0x0f;

#if (debug\_level==1)

HalUARTWrite(0,"set channel id\r\n",16);

#endif

osal\_nv\_item\_init( ipaddress, sizeof( ip ), NULL );

osal\_nv\_write( ipaddress, 0, sizeof( ip ),(&ip) );

osal\_start\_timerEx( GenericApp\_TaskID,

GENERICAPP\_reboot\_EVT,1000 );

}

pan\_id=\_NIB.nwkPanId;

array\_a[0]=((pan\_id>>12)%16)+0x30;

array\_a[1]=((pan\_id>>8)%16)+0x30;

array\_a[2]=((pan\_id>>4)%16)+0x30;

array\_a[3]=(pan\_id%16)+0x37;

array\_a[4]='\r';

array\_a[5]='\n';

HalUARTWrite(0,array\_a,6);

开启NV\_RESTORE/